# Imagen Funciones de Vision Data Access

En este tema se enumeran las Funciones de Vision Data Access que hacen referencia a una estructura de datos de Imagen a través del primer parámetro.

Función | Descripción
--- | ---
GetArea(Imagen, [Índice]) | Devuelve el número de píxeles procesados en un área. La estructura de Imagen debe haber sido creada por una función FindCircleDefects.
GetBrightPixelCount(Imagen) | Devuelve el número de píxeles cuyo valor en escala de grises está por encima del umbral. La estructura de Imagen debe haber sido creada por una función FindCircleDefects.
GetDarkPixelCount(Imagen) | Devuelve el número de píxeles cuyo valor en escala de grises está por debajo del umbral. La estructura de Imagen debe haber sido creada por una función FindCircleDefects.
GetHeight(Imagen, [Índice]) | Devuelve el valor de altura.
GetPixelValue(Imagen, Posicionador, Punto) | Devuelve el valor en escala de grises (entre 0 y 255) del punto especificado de la Imagen.
GetRegion(Imagen) | Devuelve una estructura de datos de Region que contiene las coordenadas de la región de la función de imagen referenciada. Esta salida puede utilizarse como referencia del parámetro Región externa para las herramientas del conjunto Vision Tools que admiten el parámetro Región externa.
GetString(Imagen) | Devuelve la cadena enviada a un esclavo de In-Sight cuando este recibe un desencadenante de red emitido por un maestro In-Sight. La estructura de datos de imagen predeterminada en la celda A0 del sistema maestro debe tener una cadena especificada en el parámetro de Datos maestros.
GetThresh(Imagen) | Devuelve el valor del umbral binario actual. La función GetThresh debe hacer referencia a una estructura de datos de imagen creada por una función Filter (el Tipo de filtro debe estar configurado como Binarizar, Distancia en escala de grises o Agudizar).
GetWidth(Imagen, [Índice]) | Devuelve un valor de anchura.
GetX(Imagen, [Índice1], [Índice2]) | Devuelve la coordenada X.
GetY(Imagen, Índice) | Devuelve la coordenada Y.