# Annulus

Crea una estructura de anillo circular fijo.

## Annulus Entradas

Parámetro | Descripción
Imagen | Este argumento debe hacer referencia a una celda de la hoja de cálculo que contiene una estructura de datos de Imagen válida. Por defecto, la celda a la que se hace referencia es la celda $A$0 que contiene la estructura de datos de la imagen devuelta por .
Elemento posicionador | Especifica el sistema de coordenadas de la imagen en el que se define el anillo circular.
X | El desplazamiento en X de la imagen.
Y | El desplazamiento en Y de la imagen.
Theta | Rotación desde el eje X de la imagen.
Annulus | Especifica el tamaño y la posición del anillo circular.
X | El desplazamiento en X, en coordenadas del elemento posicionador.
Y | El desplazamiento en Y, en coordenadas del elemento posicionador.
Radio interior | El radio interior.
Radio exterior | El radio exterior.
Nota: Los parámetros de Elemento posicionador y Annulus deben estar definidos dentro de los límites de la imagen; de lo contrario, la función devolverá #ERR.
Mostrar | Especifica el modo de visualización de la superposición gráfica del anillo circular en la imagen.
0 = ocultar todo | El gráfico de la estructura anular no se visualizará a menos que la celda que contiene la función Annulus está resaltada en la hoja de cálculo.
2 = sólo gráficos de entrada | El gráfico de la estructura anular se visualizará en todo momento.

## Annulus Salidas

Devuelve | Una estructura de datos de anillo circular o #ERR si alguno de los parámetros de entrada no es válido.
Resultados | Cuando se inserta inicialmente la función Annulus en una celda, se crea una tabla de resultados en la hoja de cálculo con las siguientes Estructuras Funciones de Vision Data Access
Etiqueta | Función | Descripción
X | GetX(Annulus) | El desplazamiento en X del centro del anillo circular, en coordenadas de la imagen.
Y | GetY(Annulus) | El desplazamiento en Y del centro del anillo circular, en coordenadas de la imagen.
Radio interior | GetRadius(Annulus, 0) | El radio interior del anillo circular indexado.
Radio exterior | GetRadius(Annulus, 1) | El radio exterior del anillo circular indexado.