# Crear variables de supervisión

Una vez establecida correctamente la comunicación PROFINET, cree variables de supervisión. Para preparar el procedimiento, abra primero la Tabla de referencia de módulos PROFINET IO en la página 1. Esta tabla de referencia se utiliza para comprobar qué señales son necesarias para la aplicación que se ha configurado. Las señales necesarias pueden agregarse a los símbolos en el TIA Portal y se les puede dar un nombre para facilitar la supervisión.

Realice los siguientes pasos para crear las variables de supervisión:

1. En el panel de Árbol de proyectos, vaya a la siguiente ubicación:

   Sistema de visión => PLC_1 [CPU 1211C DC/DC/DC] => PLC tags (etiquetas de PLC)

2. Haga doble clic sobre Add new tag table (Agregar nueva tabla de etiquetas). Esta acción hace que se agregue Tag table_1: haga doble clic sobre ella para abrirla.

3. Abra la pestaña Device overview (Descripción general del dispositivo) en la parte superior de la pantalla para comprobar las direcciones Q e I a utilizar para cada módulo.

4. Abra Tag table_1 y rellénela conforme al contenido de la pestaña de Device overview y, a continuación, guarde el proyecto. Esto es necesario para ver los nombres de las variables cuando estas se supervisan.

5. En el panel de Árbol de proyectos, vaya a la siguiente ubicación:

   Sistema de visión => PLC_1 [CPU 1211C DC/DC/DC] => Watch and force tables (Tablas de observación y forzado)

6. Haga doble clic sobre Add new watch table (Agregar nueva tabla de observación). Esta acción hace que se agregue Watch table_1: haga doble clic sobre ella para abrirla.

7. Rellene la columna Address (Dirección) tal como se ilustra en la tabla siguiente. Cognex recomienda rellenar primero la columna titulada Name (Nombre), ya que las columnas Address y Display format (Formato de presentación) se rellenan automáticamente cuando se seleccionan, según los valores configurados en el paso 4. Guarde estos valores para usos futuros.

8. Haga clic sobre el icono Monitor all (Supervisar todo), para que se actualice cíclicamente la columna Monitor value (Valores de supervisión) y se puedan supervisar los cambios procedentes del sistema de visión. Para modificar aquí una variable, escriba el nuevo valor en la columna Modify value (Modificar valor) y, a continuación, haga clic sobre el icono Modify all selected values once and now (Modificar una vez y ahora todos los valores seleccionados).