# Importar el archivo GSD al Catálogo

El sistema de visión In-Sight aparece únicamente en el Catálogo si se ha instalado el archivo GSD correspondiente. Esto solo hay que hacerlo una vez; cuando se configura por primera vez el sistema de visión en el PLC.

Para instalar el archivo GSD para el sistema de visión In-Sight, siga los siguientes pasos:

1. Haga clic sobre el menú Opciones y, a continuación, sobre la opción Instalar archivo de descripción general de la estación (GSD).

2. Navegue hacia la carpeta que contiene el archivo GSD:

   C:\Archivos de programa\Cognex\In-Sight\ In-Sight Vision Suite Editors\In-Sight\In-Sight 22.1.0\FFP\GSD\ GSDML-V2.42-Cognex-IS2800ClassB-20211119.xml

3. Marque la casilla situada delante del archivo GSDML y haga clic sobre Instalar.