# Find Edge

La herramienta Find Edge (Buscar borde/canto) permite determinar la presencia o ausencia de un borde lineal. La herramienta Find Edge puede identificar bordes lineales de manera mucho más rápida que la herramienta Find Pattern.

Para añadir la herramienta Find Edge a una tarea:

1. Abra la paleta de herramientas de Inspección, expanda el grupo de herramientas Presencia/Ausencia y seleccione la herramienta Find Edge.

2. La herramienta busca automáticamente todos los bordes en la imagen y los resalta en color cian en la pantalla de visualización de capturas. Haga clic sobre uno resaltado para seleccionarlo como el borde que desea que busque seguidamente la herramienta.
3. Haga clic en OK (Aceptar).

Para ajustar la configuración de bordes:

Utilice el parámetro de configuración Polaridad para cambiar el sentido direccional en el que ha de realizarse la búsqueda de bordes entre las zonas oscuras y las claras. Las opciones disponibles son negro a blanco, blanco a negro y cualquiera de los dos. Por defecto, el ajuste seleccionado para polaridad es cualquiera de los dos.

Ajuste el parámetro Umbral de aceptación para establecer el grado de concordancia requerido para que un resultado de la inspección se acepte como pase. Para modificar el valor actual, utilice el control deslizante o entre el valor numérico deseado en el cuadro de Umbral de aceptación. Baje el umbral para aceptar únicamente porcentajes elevados de concordancia o suba el umbral para aceptar también porcentajes menores de concordancia.