# EDS ファイルをインストールする

エレクトロニックデータシート (EDS) はテキストファイルであり、ネットワーク上の In-Sight ビジョンシステムを識別するために、さまざまなネットワーク構成ツールで使用されます。これらの EDS ファイルを適切なソフトウェアにインポートします。In-Sight ビジョンシステムにバンドルされている EDS ファイルをインストールするには、以下で説明する EDS Hardware Installation Tool を使用します。

注 : RSLinx に付属のインストーラファイルではなく、Logix5000 の EDS ファイルのインストーラを使用してください。

1. Windows の [スタート] メニューで [すべてのプログラム] > [Rockwell Software] > [EDS Hardware Installation Tool] を選択して、ソフトウェアを起動します。Rockwell Automation Hardware Installation Tool が起動します。

2. [Add] ボタンをクリックします。

3. [Register a directory of EDS files] を選択します。次に、[Browse] ボタンをクリックして、In-Sight Vision Suite インストールの EDS サブディレクトリに移動します。

       C:\Program Files\Cognex\In-Sight\In-Sight Vision Suite Editors\In-Sight\In-Sight 23.1.0\FFP\EDS

   EDS ファイルを選択したら、[Next] をクリックします。

4. インストールする EDS ファイルを確認し、[Next] をクリックします。

5. [Change Graphic Image] ステップが表示されます。[Next] をクリックして続行します。

6. [Final Task Summary] が表示されます。もう一度 [Next] をクリックして続行します。

7. [Finish] をクリックして、EDS ファイルのインストールを完了します。

8. 最後に、[Exit] をクリックして Hardware Installation Tool を閉じます。

注 :

EDS ファイルには、以下の情報が含まれています。

- 製品名:ビジョンシステム のタイプ(In-Sight 3800など)。
- カタログ番号:ビジョンシステムのカタログ番号。
- 製品タイプ:In-Sight ビジョンシステムの製品ファミリ。