# ツールバー

In-Sight ツールバーを使用すると、クリックするだけで、よく使用するタスクを実行することができます。

注 :

- ツールブロックを移動して In-Sight ツールバーをカスタマイズできます。
- 現在の状況で対応する機能を使用できない場合は、アイコンが灰色に表示されます。

アイコン | ツール | キーボードショートカット | 説明
--- | --- | --- | ---
ファイルツール
| ジョブの新規作成 | Ctrl + N | 新しいジョブを作成できます。詳細については、In-Sight ジョブの管理を参照してください。 新しいジョブを保存すると、*.jobx ファイルが作成されます。
| ジョブを開く | Ctrl + O | In-Sight ビジョンシステム、In-Sight Vision Suite を実行している PC、またはローカルネットワークストレージに保存されている既存のジョブを開くことができます。詳細については、In-Sight ジョブの管理を参照してください。
| ジョブの保存 | Ctrl + S | 現在のジョブを In-Sight ビジョンシステム、In-Sight Vision Suite を実行している PC、またはローカルネットワークストレージに保存します。詳細については、In-Sight ジョブの管理を参照してください。
センサツール
| トリガ | F5 | アクティブな In-Sight ビジョンシステムから新しい画像を 1 つ取得します。
| 連続トリガ |  | 画像を連続して取り込みます。各画像の取り込み後にさまざまな照明状態を補正するため、In-Sight ビジョンシステムは、露光時間を自動的に調整します。ビジョンシステムは、間隔を 0 ～ 10,000 ミリ秒単位で定義します。デフォルトは 500 です。遅延は、現在のジョブの画像処理時間によって異なります。例えば、遅延パラメータが 5,000 ミリ秒に設定されている場合、ジョブで 5,000 ミリ秒以内に画像処理が完了すれば、In-Sight ビジョンシステムは 5,000 ミリ秒ごとに画像を取り込みます。ジョブで時間内に画像が処理されない場合は、In-Sight ビジョンシステムでは画像処理が完了すると画像を取り込みます。
| ライブビデオ |  | ライブビデオ画像を表示します。In-Sight ビジョンシステムのレンズと視野を調節するときにライブビデオを使用できます。このモードを終了するには、もう一度ボタンをクリックします。
| オンラインにする | Ctrl + F8 | アクティブな In-Sight ビジョンシステムのオンライン/オフライン状態を切り替えます。
コントロールツール
| 画像を開く |  | 選択した画像を画像表示に開きます。
| 画像に名前を付けて保存 | Ctrl + Shift + S | 画像表示に表示されている画像を別のファイル名で保存します。
| 切り取り | Ctrl + X | 選択したツールを切り取ります。
| コピー | Ctrl + C | 選択したツールをコピーします。
| 貼り付け | Ctrl + V | 切り取ったツールまたはコピーしたツールを貼り付けます。
| 取り消し | Ctrl + Z | 直前の操作を取り消します。
| やり直し | Ctrl + Y | 取り消した操作を元に戻します。
| 検索 | Ctrl + F | [検索 - 検査] ダイアログが表示され、スプレッドシートのセル内を検索できます。
画像表示ツール
| 拡大 | Shift + 加算記号 | 画像の表示倍率を上げます。
| 縮小 | Shift + 減算記号 | 画像の表示倍率を下げます。
| 倍率 1:1 | Shift + 乗算記号 | 表示倍率を 1:1 に設定します。画像の 1 ピクセルに対して PC ディスプレイの 1 ピクセルで表示します。
| 全体表示 |  | 画面全体に画像が表示されるように調整します。
| 幅に合わせる |  | 表示領域に合わせて画像を表示します。
| 画像の回転 | Shift + 除算記号 | 画像を右回りに 90 度回転します。
| 露光過多・過少を表示 | Ctrl + Shift + B | 画像の露光過多または露光過少ピクセルのハイライトを有効または無効にします。この機能では、露光過少ピクセルが青で示され、露光過多のピクセルが赤で示されます。グレーレベル (またはカラー画像の RGB レベル) が [露光過少レベル] (グレースケールまたは RGB 値 5) 以下の場合、ピクセルは露光過少です。グレーレベル (またはカラー画像の RGB レベル) が [露光過多レベル] (グレースケールまたは RGB 値 240) 以上の場合、ピクセルは露光過多です。
| 分割の変更 | Shift + F7 | スプレッドシートグリッドと画像表示のグリッドオーバーレイビューと分割ビューを切り替えます。
| 透明度を上げる |  | オーバレイビューの場合に、スプレッドシートグリッドの透明度を上げます。
| 透明度を下げる |  | オーバレイビューの場合に、スプレッドシートグリッドの透明度を下げます。
| グリッドの表示 | Shift + F6 | オーバレイビューの場合に、スプレッドシートグリッドの表示/非表示を切り替えます。
| グラフィックスの表示 | Ctrl + Shift + G | 画像表示のスプレッドシート関数のグラフィックスの表示/非表示を切り替えます。
| テキストサイズ |  | 関数のオーバレイテキストのテキストサイズモードを切り替えます。 固定 画像サイズに合わせる 縮小のみ
| グリッドサイズ |  | スプレッドシートのグリッドサイズを調整します。
セルフォーマットツール
| フォント |  | 選択したセルのフォントを定義します。
| フォントサイズ |  | 選択したセルのフォントサイズを定義します。
| 太字 | Ctrl + B | 選択したセルのテキストを太字にします。
| 斜体 | Ctrl + I | 選択したセルのテキストを斜体にします。
| 左揃え |  | 選択したセルのテキストを左に揃えます。
| 上下中央揃え |  | 選択したセルのテキストを中央に揃えます。
| 右揃え |  | 選択したセルのテキストを右に揃えます。
| 小数点以下の桁数を増やす |  | 選択したセルに表示される小数点以下の桁数を増やします。
| 小数点以下の桁数を減らす |  | 選択したセルに表示される小数点以下の桁数を減らします。
| 背景色 |  | 選択したセルの背景色を定義します。
| 前景色 |  | 選択したセルのテキストの色を定義します。
セルの依存関係ツール
| 依存レベルを上げる | F11 | セルの依存関係ビューで依存関係のレベルを上げて、第一レベルのセルの依存関係ビューをオンにします。
| 依存レベルを下げる | Shift + F11 | セルの依存関係ビューの依存関係のレベルを下げて、第一レベルのセルの依存関係ビューをオフにします。
| 依存レベルをリセットする | Ctrl + F11 | 依存関係レベルをリセットし、セルの依存関係ビューをオフにします。
| エラーのある依存関係のみ表示 | Alt + F11 | セルの依存関係ビューに依存関係エラーのみ表示します。
| エラー元セルにジャンプ | Ctrl + Shift + F11 | 最初の依存関係エラーがあるセルに移動します。
セル編集ツール
| 絶対参照を挿入 | Ctrl + Shift + A | 絶対セル参照をアクティブセルに挿入します。
| 相対参照を挿入 | Ctrl + Shift + R | 相対セル参照をアクティブセルに挿入します。
| 関数の挿入 | Ctrl + Shift + F | [関数の挿入] ダイアログを開いて、関数をアクティブセルに挿入します。プロパティシートのある関数がアクティブセルに含まれている場合は、[関数の挿入] ダイアログの代わりにプロパティシートが開きます。
| セルグラフィックスの編集 | F9 | 対話型グラフィックスモードに切り替えて、セルグラフィックスを編集します。このオプションは、関連するセルグラフィックスを持つ関数がアクティブセルに含まれている場合にのみ使用できます。
| 領域の最大化 | Ctrl + Shift + M | 領域セルグラフィックスのサイズを、参照先のデータ構造体の画像領域と同じサイズに変更します。セル A0 は、デフォルトの画像ソースです。このボタンは、関連する領域セルグラフィックスを持つ関数がアクティブセルに含まれている場合にのみ使用できます。
| セル状態の編集 |  | [セル状態] ダイアログを開いて、セルの実行を明示的に有効または無効にしたり、参照セルの値に基づいて条件付きで有効または無効にしたりします。
| コメントの挿入 |  | [コメント] ダイアログを開いて、アクティブセルのコメントを追加または編集できます。
| 変更を確定 | Return | 現在の変更を確定します。
| 変更をキャンセル | Escape | 現在の変更をキャンセルして、変更前の値に戻します。
| セル名 |  | 独自のセル名を指定できます。デフォルトのセル名は、セルの行と列です。
| 数式バー |  | スプレッドシートの数式、値、またはラベルをアクティブセルに入力します。