# ユーザのアクセスレベル

In-Sight ビジョンシステムのアクセスレベルには、[フル]、[プロテクト]、[ロック] の 3 種類があります。

- フル:フルアクセス権を持つユーザは、In-Sight ビジョンシステムに完全にアクセスできます。通常、フルアクセス権を持つユーザは、ビジョンシステムアプリケーション上で実行するビジョンジョブを開発します。ビジョンシステムへの接続、ビジョンシステムのアダプタの実行と使用、およびユーザ、アクセスレベル、パスワードの管理を行うことができます。

- プロテクト:プロテクトアクセス権を持つユーザは、制限モードの状態で、機能へのアクセスが限定されています。ソフトウェアで [接続] ボタンをクリックしてビジョンシステムに接続することはできず、ビジョンシステムのアダプタを起動してジョブを変更することもできません。

- ロック:ロックアクセス権を持つユーザのアクセスレベルは最も制限されます。ソフトウェアで [接続] ボタンをクリックしてビジョンシステムに接続することはできず、ビジョンシステムのアダプタを起動してジョブを変更することもできません。