# Cognex セキュリティサービス

In-Sight では、ソフトウェアの使用を適切に認証するためにコンピュータに USB Cognex Security Dongleを接続する必要があります。In-Sight アプリケーションを起動する前に、コンピュータの USB ポートに Cognex Security Dongleを接続してください。

また、Cognex Security Service 3は、USB セキュリティキーの存在と、使用するビジョンツールのライセンスを検証する必要があります。

注意 : In-Sight Vision Suite および In-Sight ソフトウェアのすべての操作フェーズでは、ソフトウェアを実行している PC に直接有効な Cognex Security Dongle が取り付けられている必要があります。Cognex Security Dongle を一時的に取り外したり、代用したり、共有したりすると、システムが正しく動作せず、データが失われる場合があります。
注 :

In-Sight 1.2.0 (またはそれ以降のバージョンのアダプタ) とVisionPro 9.6 が同じ PC にインストールされている場合、これらのソフトウェアのいずれかをアンインストールすると、共有の Cognex セキュリティサービスもアンインストール時に削除され、残っているソフトウェアでも使用できなくなります。この問題を修正するには、両方のアプリケーションをアンインストールしてから、引き続き使用するアプリケーションを再インストールしてください。

同じ PC で複数のバージョンの In-Sight (1.2.0 と 1.3.0 など) を使用している場合は、In-Sight の両方のバージョンをアンインストールした場合にのみ、この動作が VisionPro 9.6 に影響します。