# TransPixelToFixture

ピクセル座標系の点をフィクスチャ座標に変換します。

## TransPixelToFixture の入力

パラメータ | 説明
フィクスチャ | フィクスチャ座標系を指定します。
X | フィクスチャ座標での原点の X オフセット
Y | フィクスチャ座標での原点の Y オフセット
角度 | 画像座標系での画像の X 軸からの回転 (時計回り +/-360 度)。
点 | 点の座標をピクセル座標で指定します。
X | フィクスチャの原点からの X オフセット。
Y | フィクスチャの原点からの Y オフセット。
表示 | 画像上の TransPixelToFixture グラフィックスオーバレイの表示モードを指定します。
0 = 非表示 (デフォルト) | TransPixelToFixture 関数を含んでいるセルが スプレッドシートでハイライトされている場合を除き、点は表示されません。
2 = 入力のグラフィックスのみ | 点は常に表示されます。

## TransPixelToFixture の出力

戻り値 | 変換された点を含む Point データ構造体。入力パラメータのいずれが無効な場合は #ERR を返します。
結果 | この関数が初めてセルに挿入されると、スプレッドシート内に結果テーブルが自動的に作成されます。

## TransPixelToFixture のデータアクセス関数

スプレッドシートに自動挿入されて結果テーブルを作成する 構造体Vision Data Access functionsは次のとおりです。

ラベル | 関数 | 説明
--- | --- | ---
X | GetX(点) | 変換された点の X 座標。
Y | GetY(点) | 変換された点の Y 座標。