# Point

フィクスチャされた Point 構造体を作成します。

## Point の入力

パラメータ | 説明
画像 | この引数は、有効な 画像 データ構造体を含んでいるスプレッドシートのセルを参照している必要があります。デフォルトで参照されるセルは $A$0 で、このセルにはによって返される Image データ構造体が含まれています。
フィクスチャ | 点を定義する画像座標系を指定します。
X | フィクスチャの x オフセット。
Y | フィクスチャの y オフセット。
角度 | 画像座標系での画像の X 軸からの回転 (時計回り +/-360 度)。
点 | 点の位置をフィクスチャ座標系で指定します。
X | 点の X 座標。
Y | 点の Y 座標。
表示 | 画像上の点のオーバレイグラフィックスの表示モードを指定します。
0 = 非表示 (デフォルト) | Point 関数を含んでいるセルがスプレッドシートでハイライトされている場合を除き、Point 構造体は表示されません。
2 = 入力のグラフィックスのみ | Point 構造体は常に表示されます。

注 : [フィクスチャ] および [点] パラメータは、画像の範囲内で定義されている必要があります。画像の範囲内で定義されていない場合、この関数は #ERR を返します。

## Point の出力

戻り値 | Point データ構造体。いずれかの入力パラメータが無効な場合は #ERR を返します。
結果 | Point 関数を初めてセルに挿入すると、次の構造体Vision Data Access functionsがスプレッドシートに自動挿入され、結果テーブルが作成されます。
ラベル | 関数 | 説明
X | GetX(点) | 点の X 座標を返します。
Y | GetY(点) | 点の Y 座標を返します。