# ReadMessage

Send Message コマンドを使用してネイティブモード接続を介して送信された文字列を読み取ります。この関数は、指定されたイベントが発生するたびに文字列を読み取ります。

注 : ネイティブモード接続にシリアルポートを使用する場合は、シリアルポートのモードをネイティブに設定する必要があります。

## ReadMessage の入力

シンタックス:ReadMessage(イベント)

パラメータ | 説明
--- | ---
イベント | 更新を強制する外部イベント。このパラメータは、次のいずれかを参照している必要があります。 AcquireImage 関数を含むセル A0 の Image データ構造体。詳細については、「AcquireImage」を参照してください。 Event 関数を含むセル。詳細については、「イベント」を参照してください。 Button 関数を含むセル。詳細については、「Button」を参照してください。

## ReadMessage の出力

戻り値 | 読み取るテキスト文字列を含んでいる Message データ構造体。入力イベント値が無効であれば #ERR を返します。