# ジョブファイル

[ファイル] > [すべて保存] または [名前を付けて保存] オプションを使用すると、In-Sight アダプタで設定したアプリケーションが [job_name].jobx という名前の 1 つの *.jobx ファイルに保存されます。この *.jobx ファイルには、In-Sight ビジョンシステム用に開発された特定のアプリケーションのすべてのジョブ設定データが含まれます。ジョブファイルの変更と保存は、ビジョンシステムがオフラインになっている場合にのみ行うことができます。

新しいジョブを作成または保存するときは、の場所に *.jobx ファイルを保存できます。

- In-Sight デバイスの内部ストレージ (または、サポートされている場合は、デバイスに挿入された外部 USB および SD カードストレージ)。

- In-Sight Vision Suite と開発用アダプタが実行されている PC。デフォルトでは、ジョブは PC の次の場所に保存されます。

  <X>:\Users\[User_Folder]\Documents\In-Sight Vision Suite\Jobs

注 :

- ジョブにパスワード保護を追加することができます。詳細については、「セキュリティ」のトピックを参照してください。