# 最小

区間の実行中の最小値を保持し、その区間に収集された実行中の値を返します。

## 最小 の入力

シンタックス:最小(イベント,値,リセット,プリセット)

パラメータ | 説明
--- | ---
イベント | [値] パラメータを読み取る更新イベントを指定します。このパラメータは、次のいずれかを参照している必要があります。 AcquireImage 関数を含むセル A0 の Image データ構造体。 Event 関数を含むセル。 Button 関数を含むセル。 注 : 最小 関数は、指定したイベントに依存する他の関数が参照値を更新する前に参照値の状態をサンプリングします。
値 | 最小値の検索対象であるデータストリームのソースセルへの参照。 注 : セル参照を指定しない場合、この関数は、イベントのたびに同じ値を保持します。
リセット | 関数の内部レジスタを、[プリセット] パラメータで指定した値に強制的にリセットします。
0 = OFF (デフォルト) | 現在のデータストリーム内の [値] パラメータをサンプリングし続けます。
1 = ON | 次回のイベントで、出力を [プリセット] パラメータで指定した値にリセットします。
プリセット | [リセット] パラメータが ON のときに関数をリセットする最小値を指定します。(-16777216 ～ 16777216、デフォルト = 16777216)

## 最小 の出力

戻り値 | 前回のリセット以降の [値] パラメータの現在の実行中の最小値。