# TransFixtureToPixel

フィクスチャ座標の点をピクセル座標に変換します。

## TransFixtureToPixel の入力

パラメータ | 説明
フィクスチャ | フィクスチャ座標系を指定します。
X | 画像の X 原点からのオフセット。
Y | 画像の Y 原点からのオフセット。
角度 | 画像座標系での画像の X 軸からの回転 (時計回り +/-360 度)。
点 | 点の座標をフィクスチャ座標で指定します。
X | フィクスチャの原点からの点の X オフセット。
Y | フィクスチャの原点からの点の Y オフセット。
表示 | 画像上の TransFixtureToPixel グラフィックスオーバレイの表示モードを指定します。
0 = 非表示 (デフォルト) | TransFixtureToPixel 関数を含んでいるセルがスプレッドシートでハイライトされている場合を除き、点は表示されません。
1 = 結果のグラフィックスのみ | 点は常に表示されます。

## TransFixtureToPixel の出力

戻り値 | 変換された点を含む Point データ構造体。入力パラメータのいずれが無効な場合は #ERR を返します。
結果 | この関数が初めてセルに挿入されると、スプレッドシート内に結果テーブルが自動的に作成されます。

## TransFixtureToPixel のデータアクセス関数

次の 構造体Vision Data Access functionsがスプレッドシートに自動挿入され、結果テーブルが作成されます。

ラベル | 関数 | 説明
--- | --- | ---
X | GetX(点) | 変換された点の X 座標。
Y | GetY(点) | 変換された点の Y 座標。