# リリース履歴

## In-Sight 22.3.0

### 新しい機能

- オペレータが HMI 設定を変更できる [HMI の設定] ダイアログが追加されました。

- ビジョンシステムを TCP サーバとして設定できる TCP モードセレクタが追加されました。

- Easy Builder の右下に合計ジョブ時間表示が追加され、画像マウスオーバーにピクセル値/座標が追加されました。

- モノクロカメラの HDR サポートが追加されました。

- CalibrateGrid の印刷ユーティリティが追加されました。

- 画像取り込み時に文字、数字、記号を識別できる EL Read ツールが追加されました。

- 演算ツールを使用して、[FTP の設定] でファイル名パラメータを定義できるようになりました。

- In-Sight Vision Suite でビジョンシステムを IP アドレス、MAC アドレス、およびファームウェアバージョンでフィルタ処理できるようになりました。

### バグ修正と改善点

- 複数のカメラを更新すると、リストの一番上にあるカメラの後のカメラが更新に失敗するという問題が修正されました。

- SLMP をターゲットプロトコルとして使用していると、PLC からユーザデータが送信されたときに、EasyBuilder の通信ステップに追加された入力が更新されないという問題が修正されました。

- EL 分類ツールを数時間または数日連続して使用したときに発生するパフォーマンスエラーが修正されました。

- 産業用イーサネットプロトコルを使用した名前によるジョブのロードが、エラーメッセージが返されずに失敗することがあるという問題が修正されました。

- 追加する SFTP オプションが修正されました。

- パターンツールフィクスチャを使用する他のツールが無効になっているときにそのパターンツールを削除しようとすると、EasyBuilder がカメラから切断されるという問題が修正されました。

- I/O 画面が表示され、「なし」以外のジョブ結果値が選択されているときに、新しいジョブを作成すると、EasyBuilder がカメラから切断されるという問題が修正されました。

- ツール名変更機能が、テキストボックスよりも長い名前を入力できるように修正されました。

- 取り込み設定で 10 ms を超える値を設定すると、エラーが発生して取り込むことができないという問題が修正されました。

- EL 分類ツールの一括インポート機能で、有効な BMP または JPG ファイルではないファイルをインポートすると、ISVS IDE がクラッシュするという問題が修正されました。

- 演算ツールの Row および Col 関数が誤った行/列を返すという問題が修正されました。

- フォーカスおよびホワイトバランス領域に回転用のハンドルが表示されているにもかかわらず、領域を回転させると、回転入力が破棄されて適用されないという問題が修正されました。

- ツール名が OPCUA で編集可能として表示されているにもかかわらず、ツール名を変更しても適用されないという問題が修正されました。OPCUA を使用してツール名を編集するためのユーザ権限が削除されました。

- I/O ステップでツールの出力をリンクするときに、ツールが入力/出力スニペットの下にある場合、リンクが保存されないという問題が修正されています。

- ノード数が増えると OPCUA の更新が遅くなるという問題が修正されました。

- Acquisition Start 信号のトリガが、設定された遅延まで待機するように修正されました。

- リンクされた EasyView タグが修正され、現在は無効になっています。

- 推奨される特徴のエッジ検出および円検出のスマート特徴検出が、わずかにしきい値が低い特徴に適応しないという問題を修正しました。

## In-Sight 22.2.0

- ネイティブモードによるファイル転送の CRC 計算メカニズムが変更されました。ビジョンシステムは、データのバイト値を表す ASCII 文字のバイト値を使用してチェックサムを計算します。詳細については、ネイティブモードのチェックサムを参照してください。

- スニペットの下位互換性が追加されました。In-Sight 23.1.0 では、以前の In-Sight リリースからのスニペットが含まれているジョブを更新して最新のスニペットバージョンを使用できます。ジョブを更新しない場合でも、In-Sight では古いスニペットを含むジョブを変更せずに実行することができます。

- 詳細設定でパターン検出ツールの粒度を手動で設定できるようになりました。自動粒度設定を無効にし、粗粒度と微粒度を手動で定義してパターン検出ツールの結果を調整できます。

## In-Sight 22.1.0

In-Sight 22.1.0 は、製品の初期リリースです。