# EditPoint

対話型点コントロールをスプレッドシートに挿入します。このコントロールをクリックすると、表示が対話型グラフィックスモードに切り替わり、点の位置を調整できるようになります。

注 : EditPoint 関数のプロパティシートにアクセスするには、EditPoint コントロールを右クリックして、[関数の編集] を選択します。

## EditPoint の入力

パラメータ | 説明
画像 | This parameter must reference a spreadsheet cell that contains an 画像 data structure; by default, this parameter references A0, the cell containing the Image data structure returned by function. This parameter can also reference other 画像 data structures, such as those returned by the Vision Tool 画像フィルタ関数 or 座標補正関数.
フィクスチャ | 入力点を定義する画像座標系を指定します。
X | フィクスチャ座標での原点の X オフセット
Y | フィクスチャ座標での原点の Y オフセット
角度 | 画像座標系での画像の X 軸からの回転 (時計回り +/-360 度)。
移動 | 入力点の位置の調整を無効または有効にします。
0 = OFF | 入力点を移動できません。
1 = ON (デフォルト) | 入力点を移動できます。
名前 | スプレッドシートの EditPoint コントロール要素のテキストラベルを指定します。
表示 | 画像上の EditPoint グラフィックスオーバレイの表示モードを指定します。
0 = 非表示 | EditPoint 関数を含んでいるセルがスプレッドシート内でハイライトされている場合を除き、頂点は表示されません。
2 = 入力のグラフィックスのみ | 点は常に表示されます。

## EditPoint の出力

結果 | EditPoint コントロールの右に隣接するセルに、結果テーブルが自動的に作成されます。 次の構造体Vision Data Access functionsがスプレッドシートに自動挿入され、結果テーブルが作成されます。
ラベル | 関数 | 説明
--- | --- | ---
X | GetX(ライン) | 画像座標での X オフセット。
Y | GetY(ライン) | 画像座標での Y オフセット。