# Store Job

In-Sight ビジョンシステム上のフラッシュメモリ内の指定したスロットに現在のジョブを保存します。

注 :

- [オンラインでもジョブを保存] チェックボックスをオンにした場合、フルまたはプロテクトアクセス権限を持つユーザはオンライン時にジョブを保存する権限があります。[オンラインでもジョブを保存] チェックボックスをオフにした場合、ジョブを保存するにはビジョンシステムをオフラインにする必要があります。

- This command only works on a job saved on the flash memory on the In-Sight vision system. If the job is stored on the configured Job Server or the SD Card installed to the In-Sight vision system, this command does not work.
- ジョブ ID 番号機能を使用するには、ジョブに数値 0 ～ 999 の接頭辞を付けて保存する必要があります。

## Store Job の入力

シンタックス:TJ[ID][名前]

パラメータ | 説明
--- | ---
ID | ジョブ ID 番号 (0 ～ 999)。
名前 | ジョブの名前。コマンドは、.JOBX ファイル拡張子の有無にかかわらず実行されます。

## Store Job の出力

ステータスコードを返します。ステータスコードの後に、行の終端記号が続きます。ステータスコードは次のとおりです。

ステータスコード | 説明
--- | ---
1 | コマンドは正常に実行されました。
0 | 認識されないコマンドが送信されました。
-1 | ジョブ ID 番号が無効であるか、整数ではありません。
-2 | センサがオンラインであるため、コマンドを実行できませんでした。
-6 | ユーザはコマンドを実行するためのフルアクセスのアクセス権を持っていません。

## Store Job の例

現在のジョブに「TEST」という名前を付けて In-Sight センサのスロット 0 に保存するには、コマンドTJ00Test.jobx を発行します。

In-Sight センサは 1 を返し、現在のジョブが正常に保存されたことを示しています。