# 変数のモニタリングの作成

Once PROFINET 通信が正しく設定されたら、変数のモニタリングを作成します。この参照テーブルは、設定したアプリケーションに必要な信号を確認するために使用します。SIMATIC Manager のシンボルに必要な信号を追加し、名前を付けるとモニタリングが簡素化されます。

変数のモニタリングを作成するには、次の手順を実行します。

1. SIMATIC Manager のジョブのツリーで [S7 Program] をクリックして、[Symbols] をダブルクリックします。

2. テーブルに必要な値を入力したら、[Save] アイコンをクリックして保存します。これは、モニタリング時に変数名を表示するために必要です。

3. [PLC] => [Monitor/Modify Variables] をクリックして、モニタリングウィンドウを開きます。

4. [Address] 列に値を入力します。シンボル名は、前の手順で設定したシンボルテーブルに基づいて自動的に入力されます。後で使用できるよう保存します。

5. [Monitor variable] アイコンをクリックすると、[Status] 値の列が周期的に更新され、In-Sight ビジョンシステムからの変更をモニタリングできるようになります。ここで変数を変更するには、[Modify value] 列に新しい値を入力して [Activate modify values] アイコンをクリックします。