# TransBlobsToFixture

Blobs 構造体を画像座標からフィクスチャ座標に変換します。この関数は、指定したフィクスチャに対するブロブのオフセットと向きを計算します。

## TransBlobsToFixture の入力

パラメータ | 説明
フィクスチャ | フィクスチャ座標系を指定します。
X | フィクスチャ座標での原点の X オフセット
Y | フィクスチャ座標での原点の Y オフセット
角度 | 画像座標系での画像の X 軸からの回転 (時計回り +/-360 度)。
ブロブ | Blobs データ構造体。この引数は、有効な Blobs データ構造体を含むスプレッドシートのセルを参照している必要があります。
変換する数 | フィクスチャ座標に変換する、元の Blobs データ構造体のブロブの数を指定します。(0 ～ 4096、デフォルト = 3)

## TransBlobsToFixture の出力

戻り値 | 変換されたブロブを含んでいる Blobs データ構造体。いずれかの入力パラメータが無効な場合は #ERR を返します。
結果 | この関数が初めてセルに挿入されると、スプレッドシート内に結果テーブルが自動的に作成されます。

## TransBlobsToFixture Vision Data Access functions

スプレッドシートに自動的に挿入される ブロブVision Data Access functionsは、FindBlobs 関数または SortBlobs 関数によって自動的に挿入される関数と同等です。