# Web HMI 設定

[Web HMI 設定] は、ユーザの認証アクセスと無通信タイムアウトを設定するために使用します。

すべての Web ページへのアクセスにログインを要求するには、1 つのジョブに含まれるすべての Web ページに対して [組み込み認証の有効化] を設定します。このオプションを有効にすると、この設定がジョブ内のすべての Web ページに適用されます。WebPageを個別に選択して適用することはできません。

これにより、オンライン中にユーザが Web ブラウザからジョブにアクセスすると、ユーザ認証情報 (ユーザ名とパスワード) を入力するよう求められます。デフォルトの Web ページは、ユーザがログインに成功した場合にのみロードされ、失敗した場合は引き続きログインダイアログが表示されます。

ジョブの Web ページは、In-Sight Vision Suite アプリケーションの [ユーザ設定] ユーティリティで定義されている、以下のユーザアクセスレベルに基づいて表示されます。

- フル:通常のアクセス。Web ページ要素は、Web ページ上のロジック (その要素の [有効] プロパティが true と false のどちらであるかや、他の条件に基づいて要素を有効または無効にする別の結合の関連付けが作成されているかどうかなど) に従って有効または無効になります。
- プロテクト:通常のアクセス。Web ページ要素は、Web ページ上のロジック (その要素の [有効] プロパティが true と false のどちらであるかや、他の条件に基づいて要素を有効または無効にする別の結合の関連付けが作成されているかどうかなど) に従って有効または無効になります。
- ロック:制限付きアクセス。[認証] プロパティを持つ Web ページのすべてのコントロールが無効になります。

注 :

- [組み込み認証の有効化] を無効にすると、ログインが不要になり、すべての要素が通常のアクセスになります (つまり Web ページ上のロジックによって決定されます)。

- Evernote Web Clipper™ などの一部の Google Chrome™ 拡張機能により、HMI 認証ダイアログの表示が妨げられることがあります。その場合、Google Chrome™ を使用してページにアクセスすることができません。この問題を解決するには、HMI に接続する前に、Chrome ブラウザでこれらの拡張機能を削除するか、オフにします。

ジョブがオンラインの間、Web ページの HMI を実行している PC に対してユーザ操作が行われないとタイムアウトになる時間は、[無通信タイムアウト] によって決まります。この設定を有効にすると (デフォルトで有効)、指定した時間内に操作が行われなかった場合に、現在のユーザはログオフされ、認証が必要なすべての Web ページ要素 (詳細については「Webページ要素の認証」を参照) が無効になります。