# 対話型グラフィックスモード

多くの In-Sight 関数のパラメータ、特にビジョンツールのパラメータは、画像上の対話型グラフィックスを調整して設定できます。対話型グラフィックスを使用して、対象領域 (ROI) のサイズ、位置、回転を設定したり、モデル領域を学習したりすることができます。

対応するグラフィックスのある関数を含んでいるスプレッドシートセルのほか、関数のプロパティシート上に対応するグラフィックスがあるパラメータの値をダブルクリックして、対話型グラフィックスを調整することができます。対話型グラフィックスモードは、ユーザのアクセスレベルに応じて、標準ビューまたは WebPageの HMI のいずれかでアクセスできます。

注 : 関数の [領域] パラメータにセル参照が含まれてる場合、[領域] をグラフィカルに編集することはできません。対話型グラフィックスモードに切り替える前に、セル参照をクリアする必要があります。

## 対話型グラフィックスモードの使用

1. 関連付けられている対話型グラフィックスがあるスプレッドシートセルまたはプロパティシートのパラメータを選択します。

   注 : 現在の状況で対応する関数を使用できない場合は、[セルグラフィックスの編集] アイコンがグレーアウトされて表示されます。

2. 対話型グラフィックスモードに切り替える方法は、複数あります。

   - グラフィックスを含むパラメータ (領域など) をダブルクリックするか、パラメータを選択して F9 キーを押します。
   - スプレッドシートのツールバーにある [セルグラフィックスの編集] ボタンをクリックします。
   - プロパティシートのツールバーにある [セルグラフィックスの編集] ボタンをクリックします。
3. スプレッドシートオーバレイまたはプロパティシートが非表示になり、画像の上に対話型グラフィックスが表示されます。対話型グラフィックスには、円環、領域、円、十字、点、ラインの 6 種類があります。対話型グラフィックスの種類は、セルまたは値が必要とする入力のタイプに応じて異なります。
4. 変更を確定するには、ENTER キーを押すか、スプレッドシートのツールバーの [変更を確定] ボタンをクリックします。グラフィックスは、画像上の、半透明のスプレッドシートの下に赤で表示されます。変更をキャンセルするには、ESC キーを押すか、ツールバーの [変更をキャンセル] ボタンをクリックします。変更を確定すると、セルの数式、または対話型グラフィックスモードにしたプロパティシートのパラメータに新しい値が自動的に入力されます。