# Fixture

Fixture 構造体を作成します。

## Fixture の入力

パラメータ | 説明
画像 | この引数は、有効な 画像 データ構造体を含んでいるスプレッドシートのセルを参照している必要があります。デフォルトで参照されるセルは $A$0 で、このセルにはによって返される Image データ構造体が含まれています。
フィクスチャ | フィクスチャを定義する画像座標系を指定します。
X | X オフセット。
Y | Y オフセット。
角度 | 画像座標系での画像の X 軸からの回転 (時計回り +/-360 度)。
表示 | 画像上のフィクスチャポイントのグラフィックスオーバレイの表示モードを指定します。
0 = 非表示 (デフォルト) | Fixture 関数を含んでいるセルがスプレッドシートでハイライトされている場合を除き、フィクチャポイントのグラフィックスは表示されません。
2 = 入力のグラフィックスのみ | フィクチャポイントのグラフィックスは常に表示されます。

## Fixture の出力

戻り値 | Fixture データ構造体。いずれかの入力パラメータが無効な場合は #ERR を返します。
結果 | Fixture が初めてセルに挿入されると、次の構造体Vision Data Access functionsがスプレッドシートに自動的に挿入され、結果テーブルが作成されます。
ラベル | 関数 | 説明
X | GetX(フィクスチャ) | フィクスチャの X オフセットを画像座標系で返します。
Y | GetY(フィクスチャ) | フィクスチャの Y オフセットを画像座標系で返します。
角度 | GetAngle(フィクスチャ) | 方位角を画像座標系で返します。