# 联机属性

联机属性指示 In-Sight 视觉系统是处于联机还是或脱机状态。当 In-Sight 视觉系统 脱机时，OfflineReason 属性可以确定 视觉系统 脱机的原因。

## OfflineReason 属性值

脱机原因 | 名称 | 说明
--- | --- | ---
0 | 联机 | 视觉系统处于联机状态。
1 | 编程 | 视觉系统上的当前正在被修改。
2 | 离散脱机 | 某个离散信号保持视觉系统脱机。
3 | 通信脱机 | 某个通信协议保持视觉系统脱机。

注意:可能会有多个设备保持 In-Sight 视觉系统脱机。在这种情况下，OfflineReason 属性返回具有最低原因代码的通道。

您可以使用 SetOffline 属性来强制 In-Sight 视觉系统进入脱机状态。当 SetOnline 设置为 True 时，除非还有其他原因保持视觉系统脱机，否则 OfflineReason 属性会返回通信脱机原因。