# 设置整型

将单元格中包含的控件设置为指定的整数值。该控件必须是 EditInt、Checkbox 或 ListBox 类型。

## 设置整型 输入

语法：SI[TagName][Space][Value]

## 设置整型 输出

返回状态码。状态码信息：

状态码 | 说明
--- | ---
1 | 命令顺利执行。
0 | 命令无法识别。
-1 | 标记名称无效。
-2 | 无法执行该命令，或指定的整数值超出控件的有效范围。例如，指定的单元格可能没有包含有效类型的控件。
-3 | 无法设置只读标记。
-4 | 错误的参数类型。
-6 | 用户没有执行该命令的完全权限。

## 示例：更改 的值

1. 假设单元格 A 填充如下：

   A 当前包含值 3。如下所示：

2. 要将值更改为 8，请如以下 telnet 客户端窗口所示发出 命令：

   In-Sight 传感器以 1 响应，表示命令已成功执行。在电子表格中，EditInt 控件已成功从 3 更改为8：