# 将 In-Sight 视觉系统添加到硬件配置

通过执行将 GSD 文件导入目录过程，In-Sight 视觉系统应出现在窗口右侧的目录中。

找到视觉系统后，执行以下步骤将其添加到硬件配置：

1. 将 In-Sight 视觉系统拖放到硬件配置的 PROFINET-IO-System。

2. 右键单击 PROFINET-IO-System 并选择对象属性。如果使用 IO 设备 / 控制器中的名称设置处于选中状态，请将其取消选中，然后单击确定。

3. 在硬件配置中右键单击 In-Sight视觉系统，然后选择对象属性。键入设备名称，它与设置 In-Sight 视觉系统的步骤 5 中在 In-Sight Vision Suite 中为工作站名称配置的名称相同。

注意:

如果未选中通过 IO 控制器分配 IP 地址选项，系统将保留视觉系统的 IP。如果选中，其 IP 地址将更改为 CPU 提供的值。