# 如何查看存储在 In-Sight 设备上的文件

如果您使用 WriteImage 或 WriteData 函数将文件写入到 In-Sight 设备 的 SD 卡，您必须使用 FTP 软件，例如 FileZilla Client，才能查看存储的文件。

注意:FTP 客户端必须支持 TLS 1.3。

## 安装 FileZilla Client

1. 转到 FileZilla 网站：filezilla-project.org。

2. 下载 FileZilla Client。FileZilla Client 允许您将文件传输到 In-Sight 设备。

3. 按照向导说明将 FileZilla Client 安装到 PC。

## 查看存储在 In-Sight 设备上的文件

注意:本例中 FileZilla Client 的版本为 3.46.3。

1. 打开 FileZilla Client。

2. 配置下列字段：

   - 主机：输入 In-Sight 设备的主机名或 IP 地址。
   - 用户名：输入 In-Sight设备的用户名。
   - 密码：输入密码。

3. 单击快速连接。

4. 您现在可以查看存储的文件。

   如果将“文件路径”字段留空，文件将保存到根目录（Failed0.bmp、Failed0.svg 和 InSight.txt）。

## 使用 FileZilla Client 创建子文件夹

您可以使用 FileZilla Client 在In-Sight 的设备上创建文件夹结构。如果您要将图像与文本文件分开或将图像/文本文件分开到与作业相关的目录中，这很有用。

如果要将图像发送到 In-Sight 设备上 Images 目录下的子文件夹 Job1，请按照下列步骤操作：

1. 在 FileZilla Client 上，右键单击 Images 目录并选择创建目录。此时显示“创建目录”对话框。

2. 在对话框中，输入 /Job1 ，然后单击确定创建名为 Job1 的目录。

   Job1 子文件夹现在位于 Images 目录中。

3. 在 In-Sight Spreadsheet 上，连接到 In-Sight 设备。

4. 打开 WriteImage 属性表并在“文件路径”字段中输入 Images/Job1。

   注意:在 In-Sight 设备上，文件夹分隔符是正斜杠。
5. 单击确定关闭属性表。

   现在图像被发送到 Images 目录下的 Job1子文件夹中。