# TransWorldToPixel

将点从实际坐标转换为像素坐标。

## TransWorldToPixel 输入

参数 | 说明
图像 | 对包含 Image 结构的单元格的引用。默认为 $A$0。
校准 | 对包含有效 Calib 数据结构的电子表格单元格的引用。
点 | 指定点的坐标。
X | 实际 x 坐标。
Y | 实际 y 坐标。
显示 | 指定图像上 TransWorldToPixel 图形叠加的显示模式。
0 = 隐藏所有（默认值） | 输入点不会显示，除非在电子表格中突出显示包含 TransWorldToPixel 函数的单元格。
1 = 仅结果图形 | 输入点将始终显示。

## TransWorldToPixel 输出

返回 | 包含变换点的 点 数据结构，如果任何输入参数无效，则为 #ERR。
结果 | 当函数最初插入单元格时，会使用以下结构 Vision Data Access functions在电子表格中创建结果表：
标签 | 函数 | 说明
--- | --- | ---
X | GetX(点) | 变换点的 x 坐标。
Y | GetY(点) | 变换点的 y 坐标。