# TransFixtureToWorld

将固定从像素坐标转换为真实世界坐标。

注意:任何以实际坐标报告的视觉工具的输出都不能用作另一个视觉工具的固定或区域输入。

## TransFixtureToWorld 输入

参数 | 说明
校准 | 对包含有效 Calib 数据结构的电子表格单元格的引用。
固定 | 指定固定坐标系。
X | 在固定坐标中，偏移原点的 x 值。
Y | 在固定坐标中，偏移原点的 y 值。
Theta | 图像坐标系中图像 X 轴的旋转。（顺时针 +/-360 度）
显示 | 指定 TransPixelToWorld 图像上图形叠加的显示模式。
0 = 隐藏所有（默认值） | 固定将隐藏，除非包含 TransPixelToWorld 函数的单元格在电子表格中突出显示。
2 = 仅输入图形 | 将始终显示固定。

## TransFixtureToWorld 输出

返回 | 包含转换固定的 固定 数据结构，如果任何输入参数无效，则为 #ERR。