# TransFixtureToPixel

将固定坐标中的点转换为像素坐标。

## TransFixtureToPixel 输入

参数 | 说明
固定 | 指定固定坐标系。
X | 从图像 X 原点偏移。
Y | 从图像 Y 原点偏移。
Theta | 图像坐标系中图像 X 轴的旋转。（顺时针 +/-360 度）
点 | 在固定坐标中指定点的坐标。
X | 该点距固定原点的 X 偏移量。
Y | 该点距固定原点的 Y 偏移量。
显示 | 指定图像上 TransFixtureToPixel 图形叠加的显示模式。
0 = 隐藏所有（默认值） | 除非在电子表格中突出显示包含 TransFixtureToPixel 函数的单元格，否则不会显示点。
1 = 仅结果图形 | 该点将始终显示。

## TransFixtureToPixel 输出

返回 | 包含变换点的 点 数据结构，如果任何输入参数无效，则为 #ERR。
结果 | 当把函数插入到一个单元格时，会在电子表格中创建一个结果列表。

## TransFixtureToPixel 视觉数据访问函数

以下结构 Vision Data Access functions会自动插入到电子表格中以创建结果表：

标签 | 函数 | 说明
--- | --- | ---
X | GetX(点) | 变换点的 X 坐标。
Y | GetY(点) | 变换点的 Y 坐标。