# 训练 TrainPatMaxRedLine 函数

TrainPatMaxRedLine 函数使用 PatMax RedLine 算法从灰度图像中提取和训练图案。

这是一个示例过程。有关所有可用选项，请参阅TrainPatMaxRedLine。

注意:在训练或重新训练 TrainPatMaxRedLine 函数之前将系统设置为离线状态。

1. 打开您希望训练 TrainPatMaxRedLine 函数的零件图像。

2. 从屏幕右侧工具箱中的视觉工具中选择 TrainPatMaxRedLine。

3. 将函数拖放到电子表格的选定单元格中。属性表随即打开。

4. 双击“图案区域”选项。

5. 选择您要训练的零件的独特部分。

   注意:软件用绿色轮廓指示被训练的零件。
6. 单击“确定”。
7. 要重新训练 TrainPatMaxRedLine，请将系统设置为离线状态并重复步骤 4-6。