# 安装 EDS 文件

电子数据表 (EDS) 是各种网络配置工具用来识别网络上的 In-Sight 视觉系统的文本文件。然后将这些 EDS 文件导入相应的软件。使用如下所述的 EDS 硬件安装工具安装与 In-Sight 视觉系统捆绑的 EDS 文件。

注意:使用 Logix5000 中的 EDS 文件安装程序，而不是随 RSLinx 提供的安装程序文件。

1. 在 Windows 开始菜单中选择开始 > 所有程序 > Rockwell Software > EDS Hardware Installation Tool 来启动该软件。Rockwell Automation Hardware Installation Tool 启动。

2. 单击添加按钮。

3. 选择注册 EDS 文件目录。接下来，单击浏览按钮导航到 In-Sight Vision Suite 安装的 EDS 子目录：

       C:\Program Files\Cognex\In-Sight\In-Sight Vision Suite Editors\In-Sight\In-Sight 23.1.0\FFP\EDS

   选择 EDS 文件后单击下一步。

4. 确认您要安装的 EDS 文件，然后单击下一步。

5. 出现更改图形图像步骤。单击下一步来继续。

6. 此时出现最终任务摘要，再次单击下一步来继续。

7. 单击完成来完成 EDS 文件的安装。

8. 最后，单击退出以关闭硬件安装工具。

注意:

EDS 文件包含以下信息：

- 产品名称：视觉系统的类型（例如 In-Sight 3800）。
- 目录编号：视觉系统的目录编号。
- 产品类型：In-Sight 视觉系统的产品系列。