# GetOnline

返回 In-Sight 视觉系统 的联机状态

## GetOnline 输入

语法：GetOnline(事件)

参数 | 说明
--- | ---
事件 | 强制更新的外部事件。此参数必须引用 AcquireImage 函数，Event 结构或 Button 函数。

## GetOnline 输出

返回 | 如果 视觉系统 脱机，则值为 0.000。如果 视觉系统 联机，则值为 1.000。

注意:如果您希望在联机或脱机时立即更改值，则需要参考联机/脱机事件。如果您正在引用 AcquireImage（默认为 A0），该值仅在触发采集时更新。

## GetOnline 示例

1. 将 GetOnline 工具拖放到电子表格中。

2. GetOnline 属性表打开。

3. 单击确定接受默认属性表设置。单元格返回 0.000，表示 视觉系统 脱机。

4. 放置事件函数，并在 GetOnline 属性表上引用它。

5. 将视觉系统转入联机状态。单元格现在返回 1.000，表示 视觉系统 联机。

   注意:如果您希望在联机或脱机时立即更改值，则需要参考联机/脱机事件。