# 将 In-Sight 视觉系统添加到硬件配置

在 TIA Portal 左侧窗格中双击设备和网络，然后选择屏幕顶部的网络视图选项卡。如果您已执行将 GSD 文件导入目录主题所述过程，In-Sight 视觉系统此时应出现在窗口右侧的目录中的以下位置：

在上述位置找到视觉系统后，执行以下步骤来将其添加到硬件配置：

1. 将 PLC 旁的视觉系统拖放到网络视图中。

2. 通过在按住鼠标左键的同时连接 PLC 中的绿色小框和视觉系统符号，在 PLC 和视觉系统之间建立连接。

3. 单击视觉系统符号，然后选择底部的常规并单击 PROFINET 接口 [X1]。勾选直接在设备上设置 IP 地址选项，并取消选中自动生成 PROFINET 设备名称前的复选框。输入 PROFINET 设备名称，它与设置 In-Sight 视觉系统 主题中在 In-Sight Vision Suite 中为工作站名称配置的名称相同。

   注意:

   如果选中了直接在设备上设置 IP 地址选项，系统会保留视觉系统的 IP 地址。如果未选中该选项，其 IP 地址将更改为 CPU 提供的值。