# TransBlobsToFixture

将 Blobs 结构从图像坐标转换为固定坐标。该函数计算斑点相对于指定固定的偏移和方向。

## TransBlobsToFixture 输入

参数 | 说明
固定 | 指定固定坐标系。
X | 在固定坐标中，偏移原点的 x 值。
Y | 在固定坐标中，偏移原点的 y 值。
Theta | 图像坐标系中图像 X 轴的旋转。（顺时针 +/-360 度）
斑点 | Blobs 数据结构。此参数必须引用包含有效 Blobs 数据结构的电子表格单元格。
要转换的数量 | 指定原始 Blobs 数据结构中要转换为固定坐标的斑点数量。（0 到 4096；默认 = 3）

## TransBlobsToFixture 输出

返回 | 包含已转换斑点的 Blobs 数据结构，如果任何输入参数无效，则为 #ERR。
结果 | 当把函数插入到一个单元格时，会在电子表格中创建一个结果列表。

## TransBlobsToFixture Vision Data Access functions

自动插入到电子表格中的 斑点Vision Data Access functions 类似于 FindBlobs 和 SortBlobs 函数自动插入的内容。