# ExtractCalibration

ExtractCalibration 基于由 TransformImage 函数返回的“未畸变”图像创建实际坐标的二维变换，并检索包含在由 ScaleImage 函数输出的 Image 数据结构中的校准数据。

注意:为了通过 ExtractCalibration使 ScaleImage 函数正常工作，函数的图像参数必须设置为对返回 Calib 数据结构的函数的引用。

## 关于 ExtractCalibration

添加 TransformImage 函数时，ExtractCalibration自动插入以将二维变换关联到由 TransformImage 函数生成的图像定义的实际坐标。使用 TransformImage 函数生成的 Image 数据结构作为其唯一输入，ExtractCalibration 返回 Calib 数据结构，可以在 TransformImage 函数生成的未畸变图像上使用 TransBlobsToWorld、TransEdgesToWorld、TransFixtureToWorld、TransPatternsToWorld和/或 TransPixelToWorld 函数时用作引用。ExtractCalibration 和 TransformImage 可以使用 CalibrateImage 函数关联在一起。

ExtractCalibration 可以单独插入到电子表格中，其图像参数集作为对 ScaleImage 函数输出的 Image 数据结构的引用。ExtractCalibration 然后检索输入这些函数的校准数据。

注意:任何以实际坐标报告的视觉工具的输出都不能用作另一个视觉工具的固定或区域输入。

## ExtractCalibration 输入

参数 | 说明
图像 | 此参数必须引用包含由 ScaleImage 或TransformImage 函数创建的有效 Image 数据结构。与 TransformImage 函数一起自动插入时，默认情况下，引用的单元格是包含 TransformImage 返回的 Image 数据结构的单元格；否则引用的单元格是 $A$0，包含 返回的 Image 数据结构。

## ExtractCalibration 输出

返回 | 包含定义两个坐标系之间转换的系数的 Calib 数据结构。