# 创建监控变量

正确设置 PROFINET 通信后，创建监控变量。该引用表用于检查所配置的应用程序需要哪些信号。您可以将所需信号添加到 SIMATIC Manager 中的符号中，而且您可以轻松命名要监控的信号。

执行以下步骤来创建监控变量：

1. 在 SIMATIC Manager 的作业树中单击 S7 程序，然后双击符号。

2. 填写表格，然后单击 Save 图标将其保存。为了在监控变量时可以看到变量的名称，这样做是必需的。

3. 单击 PLC => 监控/修改变量来打开监控窗口。

4. 填写地址栏。系统会根据上一步配置的符号表自动填写符号名称。将其保存以备将来使用。

5. 单击 Monitor variable 图标，以使得状态值列循环更新，而且可以监控来自 In-Sight 视觉系统的更改。在这种情况下，要修改变量，请在修改值列中键入新值，然后单击 Activate modify values 图标。