# 时间/定时器Vision Data Access functions

函数 | 说明
--- | ---

要使用 GetAllTime：

1. 将 GetAllTime(A0) 插入单元格。

2. 触发 In-Sight 视觉系统。

   注意:GetAllTime 函数根据最后一次图像采集计算时间。函数的返回值一开始可能很大。确保触发 视觉系统 得到正确的值。
3. 时间返回到单元格。

注意:

- 此参数必须引用单元格 A0，该单元格包含由 InputPointCloud 函数返回的 Image 数据结构。
- 您不能在公式中使用此函数。例如，如果您在单元格中输入“GetAllTime(A0)+10”，将返回 #ERR。要使用公式，请为 GetAllTime(A0) 创建一个单独的单元格，并在公式中为其使用单元格引用。例如，您可以按如下方式配置电子表格：
  - B2 = GetAllTime(A0)
  - B3 = B2+10