# 用户设置

通过用户设置实用程序，您可以配置用户及其在 In-Sight 视觉系统上的访问权限。您可以确定哪些用户可以登录视觉系统，哪些用户可以使用产品的适配器，以及他们可以通过视觉系统的基于 Web 的 HMI 做出哪些更改。

每个In-Sight 视觉系统都有其自己的用户集，与网络上的其他视觉系统分离。如果用户需要访问特定视觉系统，就必须知道该视觉系统上已有的用户名和密码。

在In-Sight Vision Suite中选择一个视觉系统时，您可以使用“用户设置”实用程序为该视觉系统配置用户。然后用户可以使用所配置的用户名和密码登录到视觉系统。用户访问机制可用作安全措施，并且用户有三种不同的可用访问级别（完全、保护和锁定）。

注意:

- 只有访问级别被设置为完全的用户可以添加、删除或修改用户。但是，对于默认管理员用户，不能对其重命名，不能修改访问级别，也不能将其删除，即使在视觉系统上配置了具有完全访问权限的另一个用户也是如此。
- 每个视觉系统必须有一个访问级别被设置为完全的用户。
- 每个视觉系统可以有最多 64 个具有不同访问级别的用户。
- 每个用户名最多有 64 个字符。
- 用户名区分大小写并且必须是唯一的（即在视觉系统上不能有重复的用户名）。
- 用户名、密码和 备注释可以使用 Unicode 字符。
- 密码以星号显示。
- 没有最低密码强度要求，例如最小长度或使用特殊字符。密码也可以留空。
- 注释的最大长度为 1024 个字符。

修改视觉系统的用户设置：

1. 启动In-Sight Vision Suite（如果它还没有运行）。

2. 从左侧的视觉系统列表中左键单击以选择要配置的视觉系统。适用于所选视觉系统的实用程序列表然后出现在窗口底部。

3. 单击实用程序列表中的用户设置按钮来启动“用户设置”对话框。

4. 要添加新用户，请单击添加按钮。要修改现有用户，请单击列表中该用户所在的行。

5. 在更改用户设置：部分，指定新用户的用户名、访问权限以及可选的密码。

   新用户会被自动命名为 Default，他们的访问级别设置为完全并有一个空的密码。

6. 要删除用户，请单击列表中该用户所在的行，然后单击删除按钮。

   注意:删除选项没有确认对话框，因此请确保只删除未使用的用户。删除后将无法恢复被删除的用户。