# Maximum

在无限时间间隔内保持运行最大值，然后返回在该时间间隔内收集的运行值。

## Maximum 输入

语法：Maximum(事件,值,重置,预设)

参数 | 说明
--- | ---
事件 | 指定要读取指参数的更新事件。此参数必须是对以下参数之一的引用： 单元格 A0 中的 Image 数据结构，包含 AcquireImage 函数。 包含事件函数的单元格。 包含按钮函数的单元格。 注意:Maximum 函数在引用值被任何其他依赖于指定事件的函数更新之前采样该值的状态。
值 | 对从中观察到最大值的数据流对应的源单元格的引用。 注意:如果您不指定单元格引用，则该函数在每个事件中保持相同的值。
重置 | 强制函数将其内部寄存器预设为预置参数指定的值。
0 = OFF（默认值） | 该函数继续对当前数据流中的值参数进行采样。
1 = ON | 该函数将输出预设为下一个事件的预置参数指定的值。
预设 | 指定初始值，以及当预设参数为 ON 时功能重置的最大值。(-16777216 至 16777216; 默认 = -16777216)

## Maximum 输出

返回 | 自上次重置以来值参数的当前运行最大值。