# 検査

[検査] アプリケーションステップでは、ジョブにツールを追加することができます。購入した構成に応じて、使用できるツールのリストが異なります。パターン、エッジ検出、測定、ViDi EL などのツールをジョブに追加することができます。また、ジョブに追加したツールの編集、削除、並べ替え、コピーも行うことができます。

[検査] アプリケーションステップを開いたとき、ジョブにツールが設定されていないと、デフォルトによりツールパレットが表示され、追加するツールを選択できます。

ジョブにツールが設定されている場合は、[検査] アプリケーションステップを開くと設定したツールのリストが表示されます。

項目 | 名前 | 説明
1 | ツールの編集 | ツールのプロパティを編集できます。
2 | ツールの追加 | ジョブにさらにツールを追加できます。
3 | ツールの詳細設定 | ツールの設定の詳細が表示され、選択したツールにさらにオプションを適用できます。 もう一度ボタンをクリックすると、ツールの設定の概要が表示されます。
4 | ツールの削除 | ツールを削除できます。 右クリックして [削除] を選択し、ツールを削除することもできます。

ジョブにツールを追加するには:

1. [追加] ボタンをクリックして、ツールパレットを展開します。
2. ツールグループを展開します。
3. ツールを選択します。

上部の [検索ツール] バーを使って、名前でツールを検索することもできます。

ツールをコピーして貼り付けるには:

1. ツールを右クリックして [コピー] を選択するか、Ctrl+C のホットキーを使用します。
2. ツールの下を右クリックして [貼り付け] を選択するか、Ctrl+V のホットキーを使用します。

ツールを並べ替えるには:

1. 移動するツールをクリックしてドラッグします。選択したツールの上または下にグレーの線が表示されます。
2. 配置する場所にツールをドロップします。ドラッグしている間、グレーの線はツールがドロップされる場所を示しています。