# Store Job (ジョブの保存)

In-Sight ビジョンシステム上のフラッシュメモリ内の指定したスロットに現在のジョブを保存します。

注:

- [オンラインでもジョブを保存] チェックボックスをオンにした場合、フルまたはプロテクトアクセス権限を持つユーザはオンライン時にジョブを保存する権限があります。[オンラインでもジョブを保存] チェックボックスをオフにした場合、ジョブを保存するにはビジョンシステムをオフラインにする必要があります。

- このコマンドは、In-Sight ビジョンシステムのフラッシュメモリに保存されたジョブでのみ機能します。設定されたジョブサーバ、または In-Sight ビジョンシステムに取り付けられている SD カードにジョブが保存されている場合、このコマンドは機能しません。
- ジョブ ID 番号機能を使用するには、ジョブに数値 0 ～ 999 の接頭辞を付けて保存する必要があります。

## Store Job (ジョブの保存) の入力

シンタックス:TJ[ID][名前]

パラメータ | 説明
--- | ---
ID | ジョブ ID 番号 (0 ～ 999)。
名前 | ジョブの名前。コマンドは、.JOBX ファイル拡張子の有無にかかわらず実行されます。

## Store Job (ジョブの保存) の出力

ステータスコードを返します。ステータスコードの後に、行の終端記号が続きます。ステータスコードは次のとおりです。

ステータスコード | 説明
--- | ---
1 | コマンドは正常に実行されました。
0 | 認識されないコマンドが送信されました。
-1 | ジョブ ID 番号が無効であるか、整数ではありません。
-2 | センサがオンラインであるため、コマンドを実行できませんでした。
-6 | ユーザはコマンドを実行するためのフルアクセスのアクセス権を持っていません。

## Store Job (ジョブの保存) の例

現在のジョブに「TEST」という名前を付けて In-Sight センサのスロット 0 に保存するには、コマンドTJ00Test.jobx を発行します。

In-Sight センサは 1 を返し、現在のジョブが正常に保存されたことを示しています。