# コントラスト

[コントラスト] ツールを使用すると、定義した領域内のピクセルのコントラスト値、または明るいピクセルの平均グレースケール値と暗いピクセルの平均グレースケール値の差に基づいて、特徴の有無を判定することができます。

[コントラスト] ツールは、良品の特徴を不良品と比較して、非常に白い、または黒いエリアがある場合に役立ちます。例えば、白ラベル上の黒い印字の有無を検証する場合などです。

[コントラスト] ツールをジョブに追加するには:

1. [検査] ツールパレットを開いて、[有無判定] ツールグループを展開し、[コントラスト] ツールを選択します。

2. 表示されたダイアログで、取り込み表示画面のボックスのサイズと位置を変更して領域を定義します。右側の [サーチ形状] ドロップダウンでボックスの形状を変更することができます。選択できる形状は、[矩形]、[円]、[円環]、[ポリゴン] です。

3. また、取り込み表示画面で右クリックし、表示されるドロップダウンメニューから [サブ領域の追加] > [形状] を選択すると、モデル領域にサブ領域を追加して、無関係な特徴や紛らわしい特徴をマスクすることもできます。デフォルトではサブ領域はモデル領域に追加されますが、取り込み画面で右クリックし、ドロップダウンメニューから [サブ領域の操作] > [減算] を選択して、減算に変更することができます。

4. [OK] をクリックします。

制限範囲を調整するには:

ツール結果の生成方法を変更するには、[標準/反転] トグルを切り替えます。ツールを [標準] に設定すると、コントラスト値が定義された最小値と最大値の間にある場合に合格結果が生成されます。ツールを [反転] に設定すると、コントラスト値が定義された最小値と最大値の外にある場合に合格結果が生成されます。

有効範囲は、スライダを使ってコントラストの [最小] 値と [最大] 値を変更するか、スライダの下のボックスに数値を入力して調整します。

[最小/最大の設定] をクリックすると、自動的に計算されたコントラストの最小値と最大値が使用されます。自動的に計算された最小値と最大値は、ツールを追加するか、[最小/最大の設定] ボタンをクリックした時点の、定義した領域内のコントラスト値の上下 10% になります。