# 変数のモニタリングの作成

PROFINET 通信が正しく設定されたら、変数のモニタリングを作成します。この手順を行う準備として、まず PROFINET IO モジュール参照テーブル (1 ページ) を開きます。この参照テーブルを使用して、設定したアプリケーションに必要な信号を確認できます。必要な信号を SIMATIC Manager でシンボルに追加し、名前を付けて簡単にモニタリングできます。

変数のモニタリングを作成するには、次の手順を実行します。

1. SIMATIC Manager のジョブのツリーで [S7 Program] をクリックして、[Symbols] をダブルクリックします。

2. テーブルに必要な値を入力したら、[Save] アイコンをクリックして保存します。これは、モニタリング時に変数名を表示するために必要です。

3. [PLC] => [Monitor/Modify Variables] をクリックして、モニタリングウィンドウを開きます。

4. [Address] 列に値を入力します。シンボル名は、前の手順で設定したシンボルテーブルに基づいて自動的に入力されます。後で使用できるよう保存します。

5. [Monitor variable] アイコンをクリックすると、[Status] 値の列が周期的に更新され、In-Sight ビジョンシステムからの変更をモニタリングできるようになります。ここで変数を変更するには、[Modify value] 列に新しい値を入力して [Activate modify values] アイコンをクリックします。