# ピクセル計数

[ピクセル計数] ツールを使用すると、定義された領域内のピクセル数に基づいて、特徴の有無を判定することができます。[ピクセル計数] ツールは、最適なグレースケールしきい値 (0 ～ 255) を自動的に計算し、その範囲内でしきい値の定義に合格したピクセル数をカウントします。

[ピクセル計数] ツールをジョブに追加するには:

1. [検査] ツールパレットを開いて、[有無判定] ツールグループを展開し、[ピクセル計数] ツールを選択します。

2. 表示されたダイアログで、取り込み表示画面のボックスのサイズと位置を変更して領域を定義します。右側の [サーチ形状] ドロップダウンでボックスの形状を変更することができます。選択できる形状は、[矩形]、[円]、[円環]、[ポリゴン] です。

3. また、取り込み表示画面で右クリックし、表示されるドロップダウンメニューから [サブ領域の追加] > [形状] を選択すると、モデル領域にサブ領域を追加して、無関係な特徴や紛らわしい特徴をマスクすることもできます。デフォルトではサブ領域はモデル領域に追加されますが、取り込み画面で右クリックし、ドロップダウンメニューから [サブ領域の操作] > [減算] を選択して、減算に変更することができます。

4. [OK] をクリックします。

しきい値の設定を変更するには:

しきい値の手動設定を有効にするには、[自動] トグルを無効にします。[自動] を有効にすると、[しきい値] セクションの他の設定はすべて無効になります。

[標準]/[反転] トグルを切り替えると、しきい値の設定を反転させることができます。[標準] に設定すると、[ピクセル計数] ツールは、しきい値内のすべてのピクセルをカウントします。[反転] に設定すると、[ピクセル計数] ツールは、しきい値の外にあるすべてのピクセルをカウントします。

スライダを使用するか、下のボックスに数値を入力して、最小しきい値と最大しきい値を変更します。

制限範囲を調整するには:

ツール結果の生成方法を変更するには、[標準/反転] トグルを切り替えます。[標準] に設定すると、ピクセルの数が定義された最小値と最大値の間にある場合に合格結果が生成されます。[反転] に設定すると、ピクセルの数が定義された最小値と最大値の外にある場合に合格結果が生成されます。

有効範囲は、スライダを使ってピクセル数の [最小] 値と [最大] 値を変更するか、下のボックスに数値を入力して調整します。

[最小/最大の設定] をクリックすると、自動的に計算されたピクセル数の最小値と最大値が使用されます。自動的に計算される最小値と最大値は、ツールを追加するか、[最小/最大の設定] ボタンをクリックした時点の定義した領域内のピクセル数の上下 10% になります。