# イベント

指定されたイベントトリガでスプレッドシートを更新します。Event 関数は、特定の入出力条件でのみスプレッドシートを更新する重要な依存関係として使用されます。

## イベント の入力

パラメータ | 説明
--- | ---
トリガ | イベントのトリガソースを指定します。
0 | 画像取り込みミス | 画像取り込みトリガが失敗したときに生成されます。画像取り込みトリガが失敗した原因として、以下が考えられます。 画像取り込みトリガを画像の取り込み中に受信した 画像取り込みトリガを受信したときに、使用可能な画像バッファがなかった
1 | 画像取り込みシート完了 | 取り込みを開始したスプレッドシートの実行の最後に生成されます。
100 ～ 107 | ディスクリート 0 ～ 7 | 対応するディスクリート入力ラインに立ち上がりエッジ信号のアクティビティが発生したときに生成されます。
200 ～ 207 | 外部 0 ～ 7 | PLC 駆動の外部イベントトリガが実行されたときに生成されます。

## イベント の出力

戻り値 | イベントデータ構造体。入力パラメータが無効であれば #ERR を返します。