# Line

フィクスチャされたライン構造体を作成します。

## Line の入力

パラメータ | 説明
画像 | この引数は、有効な画像データ構造体を含んでいるスプレッドシートのセルを参照している必要があります。デフォルトで参照されるセルは $A$0 で、このセルには返される画像データ構造体が含まれています。
フィクスチャ | ラインを定義する画像座標系を指定します。
X | 画像からの X オフセット。
Y | 画像からの Y オフセット。
角度 | 画像座標系での画像の X 軸からの回転 (時計回り +/-360 度)。
ライン | ラインの始点と終点を指定します。
X 0 | 始点の X オフセット。
Y 0 | 始点の Y オフセット。
X 1 | 終点の X オフセット。
Y 1 | 終点の Y オフセット。
表示 | 画像上のラインのグラフィックスオーバレイの表示モードを指定します。
0 = 非表示 (デフォルト) | Line 関数を含んでいるセルがスプレッドシートでハイライトされている場合を除き、ライン構造体は表示されません。
2 = 入力のグラフィックスのみ | ライン構造体が常に表示されます。

注: [フィクスチャ] および [ライン] パラメータは、画像の範囲内で定義されている必要があります。画像の範囲内で定義されていない場合、この関数は #ERR を返します。

## Line の出力

戻り値 | ラインデータ構造体。いずれかの入力パラメータが無効な場合は #ERR を返します。
結果 | Line 関数を初めてセルに挿入すると、次の構造体データアクセス関数がスプレッドシートに自動挿入され、結果テーブルが作成されます。
ラベル | 関数 | 説明
X 0 | GetX(ライン, 0) | 画像座標での始点の X 座標。
Y 0 | GetY(ライン, 0) | 画像座標での始点の Y 座標。
X 1 | GetX(ライン, 1) | 画像座標での終点の X 座標。
Y 1 | GetY(ライン, 1) | 画像座標での終点の Y 座標。