# SIMATIC Manager を使用した Siemens S7 PLC の PROFINET の設定

この手順では、In-Sight ビジョンシステム (およびそのアクティブジョブ) と Siemens S7 PLC の間の通信を SIMATIC Manager ソフトウェアを使用して設定する方法について説明します。

以下のサブセクションの手順の例では、次のハードウェアとソフトウェアを使用しています。

- Cognex 製ハードウェア:
  - 1 In-Sight ビジョンシステム。
- Siemens 製ハードウェア:
  - 1 x • CPU 315-2 PN/DP (6ES7 315-2EH13-0AB0、V2.6)
- Siemens 製ソフトウェア:
  - SIMATIC Manager STEP 7 S7/M7/C7 バージョン V5.5 + SP1 およびリビジョンレベル:K5.5.1.0