# アプリケーションの確認

ジョブを In-Sight Easy Builder アダプタで設定すると、In-Sight ビジョンシステムでジョブが実行されている間、SIMATIC Manager では Online Enabled ビットと Online Enable Comm ビットの値が true になります。

In-Sight ビジョンシステムをトリガするには、次の手順を実行します。

1. Trigger Enable ビットを有効にします。これを行うには、[Modify value] 列でこのビットを true に設定し、[Activate modify values] をクリックします。Trigger Ready ビットが true になり、ビジョンシステムをトリガする準備ができたことを示します。

2. Trigger で立ち上がりエッジを与えて、ビジョンシステムをトリガします。「立ち上がりエッジ」とは、最初はビットを true に設定し ([Modify value] 行で true に設定し、[Activate modify values] アイコンをクリック)、次に false に戻すことを意味します。

   このビットを true に設定すると、Trigger Ack ビットと Exposure Complete ビットも true に変更され、トリガが完了したことを示します。カメラがトリガされるたびに、Acquisition ID 値が増分されます。

   同様に、Trigger を false に戻すと、Trigger Ack ビットも false に戻ります。

3. ジョブを確認します。新しく取得した画像が表示されています。