# Load File (ファイルのロード)

In-Sight ビジョンシステムのフラッシュメモリから、指定したジョブをロードします。

注:

In-Sight ビジョンシステムはオフラインになっている必要があります。

## Load File (ファイルのロード) の入力

シンタックス:LF[ファイル名]

入力 | 説明
--- | ---
ファイル名 | ジョブの名前。コマンドは、.JOBX 拡張子の有無にかかわらず実行されます。

## Load File (ファイルのロード) の出力

ステータスコード | 説明
--- | ---
1 | コマンドは正常に実行されました。
0 | 認識されないコマンドが送信されました。
-1 | ファイル名が見つかりません。
-2 | ジョブのロードに失敗したか、ビジョンシステムがオンラインであるか、ファイルが見つかりませんでした。
-4 | ビジョンシステムのメモリ不足です。
-6 | ユーザはコマンドを実行するためのフルアクセスのアクセス権を持っていません。

## Load File (ファイルのロード) の例

In-Sight ビジョンシステムでアクティブなジョブとして「プロダクト」をロードする場合は、次のコマンドを発行します。LF1job.jobx

In-Sight センサが 1 を返すと、ジョブが正常にロードされアクティブになったことを示します。